**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungsschild ohne Leuchtmittel**Optisch ansprechendes Design, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,Namensschild beliebig auswechselbar.**Technische Daten:**Abmessungen: 180x180x22mm (BxHxT)Schildeinlage: 150x150mm (BxH)Befestigung: Montage auf 55er Schalterdose  sowie diversen anderen  UP-Dosen oder APFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Platinum Art. Nr. 203.280.0**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, einteilig**Optisch ansprechendes Design, durchsichtiges Acryl-Lichtsignalschild in LED-Technik mit highgrade LED-Anzeigen (24V),zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad Leuchtsegment in der Farbe **rot**Namensschild beliebig auswechselbar**Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA Leuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 180x180x22mm (BxHxT)Schildeinlage: 150x150mm (BxH)Befestigung: Montage auf 55er Schalterdose  sowie diversen anderen  UP-Dosen oder APFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Platinum Art. Nr. 203.280.1 einteilig** oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, einteilig**Optisch ansprechendes Design, durchsichtige Acryl-Lichtsignalschild in LED-Technik mit highgrade LED-Anzeigen (24V),zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **grün**Namensschild beliebig auswechselbarTechnische Daten:Betriebsspannung: 24V DC / 20mALeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 180x180x22mm (BxHxT)Schildeinlage: 150x150mm (BxH)Befestigung: Montage auf 55er Schalterdosen sowie diverse andere  UP-Dosen oder APFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Platinum Art. Nr. 203.280.7 einteilig**oder gleichwertigFabrikat: …………………………. Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, zweiteilig**Optisch ansprechendes Design, durchsichtige Acryl-Lichtsignalschild in LED-Technik mit highgrade LED-Anzeigen (24V),zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **rot, grün**Namensschild beliebig auswechselbar**Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro FarbeLeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 180x180x22mm (BxHxT)Schildeinlage: 150x150mm (BxH)Befestigung: Montage auf 55er Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder APFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Platinum Art. Nr. 203.280.21 zweiteilig**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, dreiteilig**Optisch ansprechendes Design, durchsichtige Acryl-Lichtsignalschild in LED-Technik mit highgrade LED-Anzeigen (24V),zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß, rot, grün**Namensschild beliebig auswechselbar**Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro FarbeLeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 180x180x22mm (BxHxT)Schildeinlage: 150x150mm (BxH)Befestigung: Montage auf 55er Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder APFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Platinum Art. Nr. 203.280.3 dreiteilig**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |