**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungsschild ohne Leuchtmittel**  Optisch ansprechendes Design, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  Namensschild beliebig auswechselbar.  **Technische Daten:**  Abmessungen: 180x180x22mm (BxHxT)  Schildeinlage: 150x150mm (BxH)  Befestigung: Montage auf 55er Schalterdose  sowie diversen anderen  UP-Dosen oder AP  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Platinum Art. Nr. 203.280.0**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, einteilig**  Optisch ansprechendes Design, durchsichtiges Acryl-Lichtsignalschild  in LED-Technik mit highgrade LED-Anzeigen (24V), zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad  Leuchtsegment in der Farbe **rot** Namensschild beliebig auswechselbar  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 180x180x22mm (BxHxT)  Schildeinlage: 150x150mm (BxH)  Befestigung: Montage auf 55er Schalterdose  sowie diversen anderen  UP-Dosen oder AP  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Platinum Art. Nr. 203.280.1 einteilig**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, einteilig**  Optisch ansprechendes Design, durchsichtige Acryl-Lichtsignalschild  in LED-Technik mit highgrade LED-Anzeigen (24V), zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **grün**  Namensschild beliebig auswechselbar  Technische Daten:  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 180x180x22mm (BxHxT)  Schildeinlage: 150x150mm (BxH)  Befestigung: Montage auf 55er Schalterdosen sowie diverse andere  UP-Dosen oder AP  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Platinum Art. Nr. 203.280.7 einteilig**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, zweiteilig**  Optisch ansprechendes Design, durchsichtige Acryl-Lichtsignalschild  in LED-Technik mit highgrade LED-Anzeigen (24V), zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **rot, grün**  Namensschild beliebig auswechselbar  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro Farbe  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 180x180x22mm (BxHxT)  Schildeinlage: 150x150mm (BxH)  Befestigung: Montage auf 55er Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder AP  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Platinum Art. Nr. 203.280.21 zweiteilig**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, dreiteilig**  Optisch ansprechendes Design, durchsichtige Acryl-Lichtsignalschild  in LED-Technik mit highgrade LED-Anzeigen (24V), zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß, rot, grün**  Namensschild beliebig auswechselbar  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro Farbe  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 180x180x22mm (BxHxT)  Schildeinlage: 150x150mm (BxH)  Befestigung: Montage auf 55er Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder AP  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Platinum Art. Nr. 203.280.3 dreiteilig**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |