**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- Schild**Optisch ansprechendes Design, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,Namensschild beliebig auswechselbar**Technische Daten:**Abmessungen: 180x180x25mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder APFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Delos Art. Nr. 203.301.0**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, ein- bis vierteilig**Optisch ansprechendes Design, Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segmente: **weiß**, **rot, grün, gelb**Namensschild-Inlay beliebig und einfach auswechselbar**Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro FarbeLeuchtmittel: Highgrade LEDsSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 180x180x25mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder APFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Delos Art. Nr. 203.301.4** oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |