[](https://l.ead.me/Lehmann-Downloads)**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- Schild**  Optisch ansprechendes Design,  RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  Namensschild beliebig auswechselbar  **Technische Daten:**  Abmessungen: 180x180x25mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder AP  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Delos Art. Nr. 203.301.0**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, ein- bis vierteilig**  Optisch ansprechendes Design,  Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segmente: **weiß**, **rot, grün, gelb**  Namensschild-Inlay beliebig und einfach auswechselbar  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro Farbe  Leuchtmittel: Highgrade LEDs  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 180x180x25mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder AP  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Delos Art. Nr. 203.301.4**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |