**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte zweiteilig**  Optisch ansprechende Designleuchte,  zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform, Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **rot, grün**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro Farbe  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: ca. 100 x 100 x 25 mm (BxHxT) Toleranz +/- 5%  Befestigung: Montage auf 55er Schalterdosen sowie komfortable  AP Montage mit Rastfunktion.  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Platini Art. Nr. 201.208.02**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte dreiteilig**  Optisch ansprechende Designleuchte,  zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform, Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß**, **rot, grün**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro Farbe  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: ca. 100 x 100 x 25 mm (BxHxT) Toleranz +/- 5%  Befestigung: Montage auf 55er Schalterdosen sowie komfortable  AP Montage mit Rastfunktion.  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Platini Art. Nr. 201.208.03**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte vierteilig**  Optisch ansprechende Designleuchte,  zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform, Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß**, **rot, grün, gelb**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro Farbe  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: ca. 100 x 100 x 25 mm (BxHxT) Toleranz +/- 5%  Befestigung: Montage auf 55er Schalterdose sowie komfortable  AP Montage mit Rastfunktion.  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Platini Art. Nr. 201.208.14**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |