**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **VarioStripe Sicherheits-Rufleiste*** Rufleiste mit ca. einem Meter Auslösefläche
* Kennzeichnung mit erhabener Profilschrift und Braille
* intelligente Batterieüberwachung mit Kontrollmeldung

an zugehörige Empfänger* optische Funktions- und Beruhigungsanzeige
* EU-Zulassung in allen Mitgliedsländern

**Technische Daten:**Betriebs-Frequenz: 869,2125 MHz (Sozialalarm-Frequenz)Betriebsspannung: 3V (Batterie CR2430)Schutzklasse: IP 67Abmessungen: 1.000 x 47 x 17 mm (DxHxT)Gewicht: 706 gFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **VarioStripe Sicherheits-Rufleiste 869 MHz** **Artikel-Nr.: 820.340.07**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |
| **VarioStripe Erweiterungsleiste*** Rufleiste mit ca. einem Meter Auslösefläche

zur Anbindung an VarioStripe Sicherheits-Rufleiste* Kennzeichnung mit erhabener Profilschrift und Braille

**Technische Daten:**Schutzklasse: IP 67Abmessungen: 1.000 x 47 x 17 mm (DxHxT)Gewicht: 670 gFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **VarioStripe Erweiterungsleiste** **Artikel-Nr:. 820.340.00**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |

**Beschreibung Zubehör:**

|  |
| --- |
| **VarioStripe Abdeckung*** Seitenteil-Abdeckung, verbindet eine zusätzliche Erweiterungs- mit den

beiden anderen Sicherheits-Rufleisten* + auf Sendemodul-abgewandter Seite

**Technische Daten:**Abmessungen: 1.000 x 47 x 17 mm (DxHxT)Fabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **VarioStripe Abdeckung für Erweiterungsleisten** **Artikel-Nr:. 820.340.901**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |